1	CASA CIRCONDARIALE DI milano san vittore

La presente descrizione ha carattere puramente indicativo, infatti l’azienda, durante il sopralluogo obbligatorio richiesto, dovrà accertare e verificare tutti gli organi/parti facenti parte dell’impianto tecnologico.

1.1	DESCRIZIONE FABBRICATO

L’Istituto è suddiviso in vari corpi di fabbrica secondo le destinazioni schematicamente così specificate, come:
•	Blocco Esterno
•	Alloggi Demaniali
•	Caserma agenti e Direzione
•	Cucina detentiva;Lavorazioni
•	Reparto 1^ raggio Detentivo
•	Reparto 2^ raggio Detentivo
•	Reparto 3^ raggio Detentivo
•	Reparto 4^ raggio Detentivo
•	Reparto 5^ raggio Detentivo
•	Clinico
•	Porta carraia
•	Locali ced, mof, ecc

1.2	DESCRIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

La presente sezione descrive sommariamente lo stato attuale degli impianti tecnologici. 

1.2.1	CENTRALI TERMICHE:

Nell’Istituto sono presenti 12 Centrali Termiche di seguito denominate:

•	Centrale Termica 1: Direzione e alloggi
•	Centrale Termica 2: Caserma Nucleo
•	Centrale Termica 3: Femminile
•	Centrale Termica 4: Lavanderia
•	Centrale Termica 5: Cucina detenuti
•	Centrale Termica 6: Passo Carraio
•	Centrale Termica 7: 3^ Raggio
•	Centrale Termica 8: Bagno detenuti
•	Centrale Termica 9: Tutti i raggi
•	Centrale Termica 10: Caserma agenti
•	Centrale Termica 11: Clinico
•	Centrale Termica 12: 5^ Raggio

1.2.2	CENTRALE TERMICA 1: DIREZIONE E ALLOGGI

La centrale termica è di sola produzione riscaldamento. 
L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 1 caldaia di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						RAVASIO
		Modello					TRS 300 D1
		Potenza termica al focolare		Kw. 384,00
		Potenza termica netto			Kw. 353,00
•	I circuiti miscelati posti in centrale termica 

1.2.3	CENTRALE TERMICA 2: CASERMA E NUCLEO

La centrale termica è di produzione riscaldamento e acqua calda sanitaria. 
L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 1 caldaia di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						RAVASIO
		Modello					TRS 250 
		Potenza termica al focolare		Kw. 320,00
		Potenza termica netto			Kw. 294,00

La produzione dell’acqua calda sanitaria avviene mediante lo scambio acqua/acqua  prodotto dai tre generatori sopra descritti mediante degli scambiatori a fascio tubiero posizionati all’interno dei serbatoi d’acqua cada sanitaria .

•	I circuiti miscelati posti in centrale termica 

1.2.4	CENTRALE TERMICA 3: FEMMINILE

La centrale termica è di produzione riscaldamento e acqua calda sanitaria.
L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 1 caldaia di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						RAVASIO
		Modello					TRIM D1 
		Potenza termica al focolare		Kw. 255,81
		Potenza termica netto			Kw. 232,56
La produzione dell’acqua calda sanitaria avviene mediante lo scambio acqua/acqua  prodotto dai tre generatori sopra descritti mediante degli scambiatori a fascio tubiero posizionati all’interno dei serbatoi d’acqua cada sanitaria .

•	I circuiti miscelati posti in centrale termica .

1.2.5	CENTRALE TERMICA 4: LAVANDERIA

La centrale termica è di produzione vapore per uso lavanderia. 
L’impianto vapore è prodotto da n. 1 caldaia di caratteristiche tecniche:

Generatore di vapore 1	marca							MAGNABOSCO
				mod. 							GVR 800
				Potenza termica al focolare			Kw.  616,28
				Pressione di bollo 					Kg/cm 8
				Temperatura di esercizio				°C 191

1.2.6	CENTRALE TERMICA 5: CUCINA

La centrale termica è di produzione vapore per uso cucina. 
L’impianto vapore è prodotto da n. 3 caldaie di caratteristiche tecniche:

Generatore di vapore 1	marca							BIKLIM
				mod. 							-------
				Potenza termica al focolare			Kw.  580,00
				Pressione di bollo 					Kg/cm 0,98
				Temperatura di esercizio				°C 119,6

Generatore di vapore 2	marca							BIKLIM
				mod. 							-------
				Potenza termica al focolare			Kw.  580,00
				Pressione di bollo 					Kg/cm 0,98
				Temperatura di esercizio				°C 119,6

Generatore di vapore 3	marca							BIKLIM
				mod. 							-------
				Potenza termica al focolare			Kw.  580,00
				Pressione di bollo 					Kg/cm 0,98
				Temperatura di esercizio				°C 119,6

1.2.7	CENTRALE TERMICA 6: PASSO CARRAIO

La centrale termica è di sola produzione riscaldamento 
L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 1 caldaia di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						RAVASIO
		Modello					TRM D6
		Potenza termica al focolare		Kw. 166,28
		Potenza termica netto			Kw. 151,16

I circuiti miscelati posti in centrale termica .

1.2.8	CENTRALE TERMICA 7: 3 ^ RAGGIO

La centrale termica è di produzione riscaldamento e acqua calda sanitaria 
L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 2 caldaie di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						RAVASIO
		Modello					TRS 250 
		Potenza termica al focolare		Kw. 320,00
		Potenza termica netto			Kw. 294,00

Generatore di calore n. 2	Marca						RAVASIO
		Modello					TRS 250 
		Potenza termica al focolare		Kw. 320,00
		Potenza termica netto			Kw. 294,00

La produzione dell’acqua calda sanitaria avviene mediante lo scambio acqua/acqua  prodotto dai tre generatori sopra descritti mediante degli scambiatori a fascio tubiero posizionati all’interno dei serbatoi d’acqua cada sanitaria .

I circuiti miscelati posti in centrale termica .

1.2.9	CENTRALE TERMICA 8: BAGNO DETENUTI

La centrale termica è di sola produzione acqua calda sanitaria 
L’impianto è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 2 caldaie di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						RAVASIO
		Modello					TRM  D3
		Potenza termica al focolare		Kw. 639,53
		Potenza termica netto			Kw. 581,40

Generatore di calore n. 2	Marca						RAVASIO
		Modello					TRM 1000 D4
		Potenza termica al focolare		Kw. 1279,00
		Potenza termica netto			Kw. 1163,00

1.2.10	CENTRALE TERMICA 9: TUTTI I RAGGI

La centrale termica è di sola produzione riscaldamento 
L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 3 caldaie di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						RAVASIO
		Modello					TRM 1250
		Potenza termica al focolare		Kw. 1599,00
		Potenza termica netto			Kw. 1460,00

Generatore di calore n. 2	Marca						RAVASIO
		Modello					TRM 1250
		Potenza termica al focolare		Kw. 1599,00
		Potenza termica netto			Kw. 1460,00

Generatore di calore n. 3	Marca						RAVASIO
		Modello					TRM 1250
		Potenza termica al focolare		Kw. 1599,00
		Potenza termica netto			Kw. 1460,00

I circuiti miscelati posti in centrale termica.

.

1.2.11	CENTRALE TERMICA 10: AGENTI

La centrale termica è di produzione riscaldamento e acqua calda sanitaria 
L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 1 caldaia di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						RAVASIO
		Modello					TRS 600 D3 
		Potenza termica al focolare		Kw. 767,00
		Potenza termica netto			Kw. 698,00

La produzione dell’acqua calda sanitaria avviene mediante lo scambio acqua/acqua  prodotto dai tre generatori sopra descritti mediante degli scambiatori a fascio tubiero posizionati all’interno dei serbatoi d’acqua cada sanitaria .

I circuiti miscelati posti in centrale termica 

1.2.12	CENTRALE TERMICA 11: CLINICO

La centrale termica è di sola produzione riscaldamento 
L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 1 caldaia di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						RAVASIO
		Modello					TRM D6
		Potenza termica al focolare		Kw. 166,28
		Potenza termica netto			Kw. 151,16

I circuiti miscelati sono posti in centrale termica 

1.2.13	CENTRALE TERMICA 12: 5 ^ RAGGIO

La centrale termica è di produzione riscaldamento e acqua calda sanitaria di nuova realizzazione. 
L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda prodotta centralmente da n. 2 caldaie di caratteristiche tecniche:

Generatore di calore n. 1	Marca						ARCA
		Modello					DRK350 
		Potenza termica al focolare		Kw. 281,00
		Potenza termica netto			Kw. 260,00

Generatore di calore n. 2	Marca						ARCA
		Modello					DRK350
		Potenza termica al focolare		Kw. 281,00
		Potenza termica netto			Kw. 260,00

La produzione dell’acqua calda sanitaria avviene mediante lo scambio acqua/acqua  prodotto dai due generatori sopra descritti mediante degli scambiatori a fascio tubiero posizionati all’interno dei serbatoi d’acqua cada sanitaria .

•	I circuiti miscelati sono posti in centrale termica